( 1 )  	13420-MEY-670
  	SHAFT, BALANCER
( 2 )  	13422-MEY-670
  	GEAR, BALANCER DRIVEN (40T)
( 3 )  	90038-KY4-900
  	BOLT, HEX. (6X16)
( 4 )  	90231-KY4-900
  	NUT, LOCK (14MM)
( 5 )  	90433-MEY-670
  	WASHER (14.2X24)
( 6 )  	90441-KA4-700
  	PLATE
( 7 )  	91004-MEB-671
  	BEARING (20X32X14)
( 8 )  	91005-MEB-671
  	BEARING (6003)