( 1 )  	13415-MEY-670
  	GEAR, BALANCER DRIVE (40T)
( 2 )  	23121-MEY-670
  	GEAR, PRIMARY DRIVE (23T)
( 3 )  	28102-ME9-000
  	PIN (10X44)
( 4 )  	28110-MEY-670
  	GEAR, STARTING DRIVEN (35T)
( 5 )  	28115-MEY-670
  	CLUTCH OUTER, STARTING
( 6 )  	28120-MEY-670
  	GEAR, STARTER REDUCTION (9T/19
( 7 )  	28125-MEY-671
  	CLUTCH, ONE-WAY
( 8 )  	28127-MS2-612
  	RING, FRICTION
( 9 )  	28130-MEY-670
  	HOLDER, STARTER GEAR
( 10 )  	28141-MEY-670
  	GEAR, STARTER IDLE (23T)
( 11 )  	28150-MEY-670
  	GEAR, STARTER REDUCTION (13T/4
( 12 )  	90013-MEY-670
  	BOLT, SPECIAL (12X47)
( 13 )  	90017-MEY-670
  	BOLT, FLANGE (7X28)
( 14 )  	90018-MEY-670
  	BOLT, FLANGE (7X38.5)
( 15 )  	90402-KW6-960
  	WASHER, PLAIN (12MM)
( 16 )  	91012-PN6-701
  	BEARING, NEEDLE (31X36X18.5)