( 1 )  	23210-MEY-670
  	MAINSHAFT (13T)
( 2 )  	23221-MEY-670
  	COUNTERSHAFT
( 3 )  	23225-MEN-730
  	COLLAR, COUNTERSHAFT
( 4 )  	23411-MEY-670
  	GEAR, COUNTERSHAFT LOW (29T)
( 5 )  	23421-MEY-670
  	GEAR, MAINSHAFT SECOND (16T)
( 6 )  	23431-MEY-670
  	GEAR, COUNTERSHAFT SECOND (26T
( 7 )  	23432-MEY-670
  	COLLAR, COUNTERSHAFT SECOND GE
( 8 )  	23441-MEY-670
  	GEAR, MAINSHAFT THIRD (17T)
( 9 )  	23451-MEY-670
  	GEAR, COUNTERSHAFT THIRD (21T)
( 10 )  	23461-MEY-670
  	GEAR, MAINSHAFT FOURTH (19T)
( 11 )  	23462-MEY-670
  	COLLAR, MAINSHAFT FOURTH GEAR
( 12 )  	23471-MEY-670
  	GEAR, COUNTERSHAFT FOURTH (19T
( 13 )  	23481-MEY-670
  	GEAR, MAINSHAFT FIFTH (23T)
( 14 )  	23491-MEY-670
  	GEAR, COUNTERSHAFT FIFTH (19T)
( 15 )  	23801-MEY-670
  	SPROCKET, DRIVE (13T)
( 16 )  	23802-KSC-670
  	COLR, DRIVE SPROCKET
( 17 )  	90071-MF5-000
  	BOLT (6X14)
( 18 )  	90112-413-000
  	BOLT, UBS (8X33)
( 19 )  	90441-KA4-700
  	PLATE
( 20 )  	90444-430-000
  	WASHER (25.2X30)
( 21 )  	90445-ML3-871
  	WASHER (25.1X36X1.5)
( 22 )  	90446-KA4-740
  	WASHER (17.2MM)
( 23 )  	90446-ML3-870
  	WASHER (27.2X35)
( 24 )  	90446-357-000
  	WASHER (17.2MM)
( 25 )  	90451-KY2-000
  	WASHER (25X31X1.5)
( 26 )  	90451-MEY-670
  	WASHER, THRUST INVOLUTE (25X31
( 27 )  	90459-357-000
  	WASHER C (25MM)
( 28 )  	90501-KSC-670
  	WASHER (24MM)
( 29 )  	90554-KA5-680
  	WASHER (19MM)
( 30 )  	90602-259-010
  	CIRCLIP (25MM)
( 31 )  	91001-ML3-873
  	BEARING (24X56X14)
( 32 )  	91003-MBN-671
  	BEARING (5205A)
( 33 )  	91006-MEY-671
  	BEARING, BALL (5203U)
( 34 )  	91007-MEN-731
  	BEARING (19X22X9.8)
( 35 )  	91012-KA3-710
  	PLATE
( 36 )  	91201-ML3-873
  	O-RING (23.75MM)
( 37 )  	91207-ML3-871
  	OIL SEAL (31X40X7)
( 38 )  	93600-06012-0A
  	SCREW, FLAT (6X12)
( 39 )  	96140-62030-00
  	BEARING (6203)